**Potvrzení o velikosti podlahové plochy a obestavěného prostoru objektu**

Název žadatele:

Katastrální území:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace objektu (č.p. případně i název) | Podlahová plocha[[1]](#footnote-1) před realizací projektu | Podlahová plocha po realizaci projektu | Obestavěný prostor[[2]](#footnote-2) před realizací projektu | Obestavěný prostor po realizaci projektu |
| St. 246/5 vzor | 236,05 m2 | 563,96 m2 | 1565,25 m3 | 2000,01 m3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  |  |  |

*\*vzorový řádek při vyplňování přepište/smažte*

*\*tabulku je možné rozšířit o další řádky dle potřeby*

*\*v případě různého počtu objektů před a po realizaci je možné vyplnit v konkrétní buňce 0*

Průměrná světlá výška místností po realizaci projektu[[3]](#footnote-3):

Datum: --------------------------  
razítko a podpis autorizované osoby

1. podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru. [↑](#footnote-ref-1)
2. součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán objemem základů. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy. [m3] (zdroj www.czso.cz) [↑](#footnote-ref-2)
3. světlou výškou se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu či zavěšeného stropního podhledu. V případě rekonstrukce více objektů je průměrná světlá výška počítána jako vážený průměr průměrných světlých výšek jednotlivých objektů, kde vahou je velikost podlahové plochy. U jednotlivých objektů je pak průměrná světlá výška počítána jako vážený průměr světlých výšek jednotlivých místností, kde vahou je velikost podlahové plochy dané místnosti. [↑](#footnote-ref-3)